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ГЛАВА 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Настоящие Санитарные нормы и правила «Требования к применению, условиям перевозки и хранения пестицидов (средств защиты растений), агрохимикатов и минеральных удобрений» (далее – Санитарные нормы и правила) устанавливают требования к условиям хранения, перевозки, применения пестицидов (средств защиты растений), агрохимикатов и минеральных удобрений в лесном хозяйстве, животноводстве, растениеводстве, на территории населенных пунктов, на землях железнодорожного транспорта и несельскохозяйственного использования, в условиях личных подсобных хозяйств, защищенного грунта, обезвреживания транспортных средств, аппаратуры, тары, помещений и спецодежды, дезинсекции и дератизации в жилых и общественных помещениях и на транспортных средствах, фумигации помещений и почвы, изготовления и применения отравленных приманок. 

2. Для целей настоящих Санитарных норм и правил применяются следующие основные термины и их определения: 

агрохимикаты – удобрения (за исключением минеральных), химические мелиоранты, кормовые добавки, предназначенные для питания растений, регулирования плодородия почв и подкормки животных;  

минеральное удобрение – удобрение промышленного или ископаемого происхождения, содержащее питательные элементы в минеральной форме;  

пестициды (средства защиты растений) – химические, биологические, технические и другие средства, применяемые для предупреждения проникновения и распространения вредных организмов, уничтожения или снижения их численности либо уменьшения их вредного воздействия на растения и (или) растительную продукцию;
удобрение – вещество, обеспечивающее растения питательными элементами и способствующее повышению плодородия почвы. 
3. Настоящие Санитарные нормы и правила распространяются на все про​изводственные объекты, процессы и оборудование, связан​ные с применением, условиями перевозки и хранения пестицидов (средств защиты растений), агрохимикатов и минеральных удобрений. 

4. Настоящие Санитарные нормы и правила обязательны для соблюдения государственными органами, иными организациями, физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями.

5. На территории Республики Беларусь возможны ввоз, хранение, транспортировка, расфасовка, реализация и примене​ние пестицидов (средств защиты растений), агрохимикатов и минеральных удобрений, прошедших санитарно-гигиеническую экспертизу в установленном законодательством Республики Беларусь порядке, а также имеющих удостоверение о государственной регистрации Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь и включен​ных в Государственный реестр средств защиты растений (пестицидов) и удобрений, разрешенных к применению на территории Республики Беларусь (далее – Государственный реестр).

Пестициды (средства защиты растений), расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи населению, должны иметь свидетельство о государственной регистрации либо его наличие должно быть подтверждено одним из способов, установленных законодательством Республики Беларусь.

6. Требования настоящих Санитарных норм и правил не распространяют​ся на захоронение и переработку пестицидов (средств защиты растений), агрохимикатов и минеральных удобрений.

7. Государственный санитарный надзор за соблюдением требований настоящих Санитарных норм и правил осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

8. За нарушение настоящих Санитарных норм и правил виновные лица несут ответственность в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь.

ГЛАВА 2

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С пестицидАМИ (средствАМИ защиты растений), агрохимикатАМИ и минеральныМИ удобрениЯМИ
9. Гигиена и безопасность труда, в том числе в условиях личных подсобных хозяйств, предотвращение загрязнения окружающей среды при применении, перевозке и хранении пестицидов (средств защиты растений), агрохимикатов и минеральных удобрений обеспечиваются максимальной механизацией и автоматизаци​ей трудоемких и опасных работ, способов внесения пестицидов (средств защиты растений), агрохимикатов и минеральных удобрений, соблюдением требований настоящих Санитарных норм и правил и других правовых актов, регулирующих обращение с пестицидами (средствами защиты растений), агрохимикатами и минеральными удобрениями, а также природо​охранных мероприятий, требований безопасности технической документации на пестициды (средства защиты растений), агрохимикаты и минеральные удобрения.
10. Работы с пестицидами (средствами защиты растений), агрохимикатами и минеральными удобрениями подлежат государственной санитарно-гигиенической экспертизе, осуществляемой в установленном законодательством Республики Беларусь порядке.   

11. При использовании пестицидов (средств защиты растений), агрохимикатов и минеральных удобрений, в том числе в условиях личных подсобных хозяйств, должны со​блюдаться меры безопасности, установленные правовыми актами и (или) указан​ные на тарных этикетках и (или) в рекомендациях по применению конкретных видов пестицидов (средств защиты растений), агрохимикатов и минеральных удобрений.
12. Работники, непосредственно участвующие в органи​зации и выполнении работ по применению, перевозке и хранению пестицидов (средств защиты растений), агрохимикатов и минеральных удобрений (постоянно или временно), проходят гигиеническое обучение и воспитание и обязательные медицинские осмотры в установленном законодательством Республики Беларусь порядке. 

13. За организацию проведения гигиенического обучения и воспитания и медицинских осмотров работников несет ответственность руководитель организации.

14. При проведении гигиенического обучения и воспитания по вопросам соблюдения настоящих Санитарных норм и правил привлекаются специалисты органов и учреждений, осуществляющих государственный санитарный  надзор.

15. К работам с использованием пестицидов (средств защиты растений), агрохимикатов и минеральных удобрений, а также на обработанные ими площади не допускаются женщины, дети и подростки в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от  26 мая  2000  г.  № 765 «О списке тяжелых работ и работ с вредными и (или) опасными условиями труда, на которых запрещается применение труда женщин» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 56, 5/3336), санитарными нормами и правилами,  гигиеническими нормативами, устанавливающими требования к условиям труда женщин, детей и подростков.
16. Работа с пестицидами (средствами защиты растений), агрохимикатами и минеральными удобрениями осуществ​ляется с использованием соответствующих средств  инди​видуальной защиты (далее – СИЗ), указанных в тарной этикетке и (или) рекомендациях по применению конкретных видов пестицидов (средств защиты растений), агрохимикатов и минеральных удобрений.

17. Во время выполнения производственных операций на рабочих местах запрещено  употреблять алкогольные напитки, курить (потреблять)  табачные изделия, снимать СИЗ, принимать пищу. 

18. Для отдыха и приема пищи работников организуются специальные площадки с наветренной сто​роны обрабатываемой площади и других мест применения пестицидов (средств защиты растений), агрохимикатов и минеральных удобрений. Площадки для отдыха и приема пищи оборудуются: аптечкой первой медицинской помощи согласно постановлению Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 15 января 2007 г. № 4 «Об утверждении перечней вложений, входящих в аптечки первой медицинской помощи, и порядке их комплектации» (Национальный  реестр  правовых  актов  Республики  Беларусь, 2007 г., № 68, 8/15904), бачком питьевой воды, умывальником, мылом, индивидуальными полотенцами. 
19. Все работы по применению пестицидов (средств защиты растений) регистрируются в специальном журнале учета применения пестицидов (средств защиты растений) на посевах, в садах, теплицах, при протравливании семян и другое согласно приложению 1 к настоящим Санитарным нормам и правилам (далее – журнал учета), за подпи​сью руководителя работ и должностных лиц организаций, где проводились указанные работы. 
20. На границе участков, обрабатываемых и обработанных пестицидами (средствами защиты растений), агрохимикатами и минеральными удобрениями, должны быть выставлены единые знаки безопасности с надписью «Обработано пестицидами (средствами защиты растений), агрохимикатами и минеральными удобрениями» на расстоянии в пределах видимости от одного знака до другого, которые должны контрастно выделяться на окружаю​щем фоне и находиться в поле зрения людей, для которых они предназначены. Знаки убираются только после оконча​ния срока ожидания до уборки урожая и срока ожидания до выхода людей на обрабатываемые участки.

21. Руководители работ обязаны обеспечить оповещение населения, собственников (владельцев) пасек близлежащих населенных пунктов, на границе с которыми размещаются подлежащие обработкам площади, о запланированных работах (за 4-5 суток) через средства массовой информации (радио, телевидение, газеты, глобальная компьютерная сеть «Интернет»), объявления в населенных пунктах. 

22. В целях обеспечения безопасности продукции пче​ловодства обра​ботку  участков  следует   проводить   в   поздние   часы  путем  опрыскивания наземной аппаратурой, при этом, после предварительного оповещения через средства массовой информации за 4-5 суток о сроках, зоне и характере действия запланированных к использованию пестицидов (средств защиты растений) и агрохимикатов, собственник (владелец) пасеки (по договоренности – иное лицо) должен вывезти ульи не менее чем на 5 км от обрабатываемых участков или изолировать пчел на срок, указанный в Государственном реестре.

23. Использование пестицидов (средств защиты растений), агрохимикатов и минеральных удобрений не должно приводить к:

 превышению гигиенических нормативов содержания в сельскохозяйственной продукции остаточных количеств пестицидов (средств защиты растений), токсичных и опасных метаболитов и соединений, радионуклидов, стойких органических загрязнителей и других;  

появлению в объектах окружающей среды патогенной микрофлоры, жизнеспособных яиц гельминтов, опасных для человека, цист патогенных кишечных простейших, энтерококков и других опасных  биологических агентов.  

24. Уровни опасных и вредных факторов на рабочих местах при обращении с пестицидами (средствами защиты растений) не должны превышать установленные Гигиеническим нормативом «Гигиенические нормативы содержания действующих веществ пестицидов (средств защиты растений) в объектах окружающей среды, продовольственном сырье, пищевых продуктах», утвержденном постановлением, которым утверждены настоящие Санитарные нормы и правила.

ГЛАВА 3

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ к условиям хранения пестицидов (средств защиты растений), АГРОХИМИКАТОВ и минеральных удобрений 
25. Постоянное хранение пестицидов (средств защиты растений), агрохимикатов и минеральных удобрений допускается в специально предназначенных для этих целей помещениях (стационарных складах), временное хранение – на сезонных складах для проведения весенне-осенних полевых работ, которые должны содержаться в чистоте и своевременно ремонтироваться.

26. Пестициды (средства защиты растений), агрохимикаты и минеральные удобрения должны храниться в целой, неповрежденной таре. 
27. Для нейтрализации пестицидов (средств защиты растений), агрохимикатов и минеральных удобрений склады организаций обеспечиваются достаточным количеством дезактивирующих средств – хлорной известью, кальцинированной содой и другими средствами, предназначенными и разрешенными для этих целей.
28. Перечень сооружений стационарных складов вклю​чает (при их производственной необходимости):

склад для пестицидов (средств защиты растений) или агрохимикатов или минеральных удобрений, помещение (пло​щадку) для протравливания семян, помещение для хране​ния протравленных семян, растворно-заправочный узел;

площадку для хранения машин, аппаратов и транспор​та, используемых для работ с пестицидами (средствами защиты растений), агрохимикатами и минеральными удобрениями;

площадку с навесом для складирования пустой тары;

площадку или специальный комплекс для обезврежи​вания тары, транспортных средств, аппаратуры и другое;

помещения для хранения обезвреживающих средств, сооружения для очистки производственных сточных вод;

помещения для хранения и отпуска пестицидов (средств защиты растений),  агрохимикатов и минеральных удобрений (отдельное изолированное помещение или выделенный отсек при наличии веществ первого класса опасности); 

помещения для очистки и обеззараживания спецодежды, спецобуви, СИЗ работников; 
стоянку «чистого» автотранспорта, гараж, мастерские, цистерны с резервным запасом воды;

помещения административного и бытового назначения.

29. На территории стационарного склада в случае образования сточных и промывных вод, загрязненных пестицидами (средствами защиты растений), агрохимикатами и минеральными удобрениями, выделяется пло​щадка с водонепроницаемыми колодцами – нейтрализато​рами или другими емкостями для сбора и обезвреживания сточных и промывных вод, загрязненных пестицидами (средствами защиты растений), агрохимикатами и минеральными удобрениями.
30. В складах для хранения пестицидов (средств защиты растений), агрохимикатов и минеральных удобрений с постоянным пребыванием работников оборудуется специальное помещение для приема пищи и отдыха, хранения питьевой воды и продуктов питания, домашней одежды (раздельно от рабочей одежды и других СИЗ) вне зоны складирования пестицидов (средств защиты растений), агрохимикатов и минеральных удобрений.
Пребывание кладовщика и других лиц на складе допускается только на время приема и выдачи пестицидов (средств защиты растений), агрохимикатов и минеральных удобрений и иной кратковременной работы. Присутствие посторонних лиц, не занятых непосредственно работой на складе, не допускается.

31. Складирование пестицидов (средств защиты растений), агрохимикатов и минеральных удобрений следует проводить в шта​белях, на поддонах и стеллажах. Высота штабеля при их хра​нении в металлических барабанах, боч​ках вместимостью не менее 5 л, картонных и полимерных коробках, ящиках, флягах допускается в два яруса, в мешках – 3 яруса. Пестициды, упакованные в бочки, металлические барабаны, вместимостью 50 дм3 и более, хранятся на поддонах в вертикальном положении. При ис​пользовании стеллажей высота складирования может быть увеличена. Минимальное расстояние между стеной и гру​зом должно быть не менее 0,8 м, между перекрытием и гру​зом – 1 м, между светильником и грузом – 0,5 м, расстоя​ние между полом и стеллажом – 0,8 м.

32. Запрещается хранение пестицидов (средств защиты растений) и агрохимикатов навалом.
33. Пестициды (средства защиты растений), агрохимикаты и минеральные удобрения на склады должны поступать в таре, от​вечающей требованиям соответствующих правовых актов и технической документации. На каждой упаковочной едини​це должна быть оформленная в установленном порядке тар​ная этикетка. К каждой упаковочной единице должны при​лагаться (приклеиваться или наноситься непосредственно на тару) рекомендации по применению. 
34. Пестициды (средства защиты растений) должны отпускаться со склада в заводс​кой упаковке, а при небольших количествах – в свободную тару, обеспечивающую их сохранность. Запреща​ется отпускать пестициды в бумагу, мешки из ткани и пи​щевую посуду.
35. Хранение пестицидов (средств защиты растений), агрохимикатов и минеральных удобрений должно осуществляться при соблюдении температурного режима, указанного на тарных этикетках и (или) в технической документации производителя.

36. Пестициды (средства защиты растений), агрохимикаты и минеральные удобрения отпускаются потребителям в количествах, соответствующих планам работ на один день. По окончании работы неиспользованные остат​ки вместе с тарой возвращаются на склад. 

37. Помещения склада должны содержаться в чистоте. Уборка помещений производится по мере не​обходимости. 

38. Обезврежива​ние сточных вод и остатков не​пригодных к дальнейшему использованию пестицидов (средств защиты растений), агрохимикатов и минеральных удобрений должно проводиться в соответствии с Правилами обращения с непригодными пестицидами, утвержденными постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 3 февраля 2005 г. № 5/6 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 55, 8/12341). 

39. Запрещается сброс неочищенных или недостаточ​но очищенных сточных вод, образующихся на складах хра​нения, в действующие системы водоотведения и поверхност​ные водоемы. Условия сброса очищенных сточных вод дан​ной категории определяются требованиями правил приема производственных сточных вод системой водоотведения  населенных пунктов и Санитарными нормами и правилами, устанавливающих требования к охране подземных и поверхностных вод от загрязнения.
40. Запрещается использовать помещения складов для хранения пищевых продуктов, фуража и других посторонних предметов, а также хране​ние пестицидов (средств защиты растений), агрохимикатов и минеральных удобрений в помещениях, не пред​назначенных для этих целей и под открытым небом.

41. Жидкие и порошкообразные (гранулированные, сы​пучие) пестициды (средства защиты растений), агрохимикаты и минеральные удобрения хранятся раздельно (в различных секци​ях).
42. Перед началом работ на складах, оборудованных механической вытяжной вентиляцией, должно быть осуществ​лено 30-минутное вентилирование помещений, а при отсут​ствии принудительной вентиляции – их сквозное проветри​вание.

43. На стационарных складах должен осуществляться периодический контроль за состоянием факторов производственной среды на рабочих местах согласно правовым актам. Периодичность контроля неблагоприятных факторов производственной среды устанавливается в зависимости от особенностей условий труда по результатам санитарно-гигиенической экспертизы, проводимой в установленном законодательством Республики Беларусь порядке.

44. Пестициды (средства защиты растений), агрохимикаты и минеральные удобрения, приобретенные для применения в условиях личных подсобных хозяйств и в быту, должны храниться в таре (упаковке) изготовителя, в местах, недоступных для детей и животных, расположенных в хозяйственных постройках (подсобных помещениях), изолированных от мест хранения пищевых продуктов, питьевой воды и других товаров народного потребления.

45. В сельскохозяйственных организациях и организациях, осуществляющих сезонные работы по защите растений, допускается хранение пестицидов (средств защиты растений), агрохимикатов и минеральных удобрений в небольших количествах (достаточных для непрерывной работы по защите растений в сельскохозяйственных организациях в течение вегетационного сезона) в заводской упаковке с четкой маркировкой, в сезонных  складах для проведения весенне-осенних полевых работ, исключающих доступ посторонних лиц, при обязательном наличии естественной вентиляции, обеспечивающей однократный воздухообмен в час (допустимо сквозное проветривание помещений), соблюдения условий хранения, предусмотренных настоящей главой, рекомендаций по применению на конкретные пестициды (средства защиты растений), агрохимикаты и минеральные удобрения с обязательным соблюдением температурного режима.   
46. Тара (упаковка) с пестицидами (средствами защиты растений),  агрохимикатами и минеральными удобрениями размещается на специальных поддонах высотой не менее 15 см от пола, позволяющих обеспечить качественную уборку помещений. 

47. В местах хранения пестицидов (средств защиты растений),  агрохимикатов и минеральных удобрений на видных местах размещается информация о правилах личной гигиены и оказании необходимой помощи в случае отравления. 
ГЛАВА 4
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ НАЗЕМНОЙ АППАРАТУРЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ПЕСТИЦИДОВ (средств защитЫ растений), АГРОХИМИКАТОВ и минеральных удобрений 
48. Обработка с использованием вентиляторных и штан​говых тракторных опрыскивателей должна проводиться при благоприятных метеорологических условиях и обеспечении безопасных условий труда: скорости ветра не более 4 м/сек, относительной влажности воздуха не менее 40% и не более 80% и при температуре воздуха, указанной в рекомендациях по применению конкретных пестицидов (средств защиты растений), агрохимикатов и минеральных удобрений. 
49. При внесении пестицидов (средств защиты растений), агрохимикатов и минеральных удобрений движение агрегатов должно осуществляться против ветра, а лица, ра​ботающие с ранцевой аппаратурой, не должны находиться относительно друг друга с подветренной стороны, с целью исключения попадания их в зону опрыскивания.
50. При наземном опрыскивании пестицидами (средствами защиты растений), агрохимикатами и минеральными удобрениями санитар​ные разрывы от населенных пунктов, источников питьевого и санитарно-бытового водопользования, мест отдыха насе​ления и мест проведения ручных работ по уходу за сельс​кохозяйственными культурами должны  составлять  не менее 50 м. 
51. Не допускается использование аэрозольных генера​торов, не прошедших в установленном порядке государственную санитарно-гигиеничес​кую экспертизу.
52. Рабочие растворы готовятся:
на специальных растворных узлах и заправочных пло​щадках (пунктах), имеющих твердое покрытие (бетон, ас​фальт и другое);

непосредственно в емкостях (баках).
Заправочные площадки выбираются с учетом расположе​ния полей и культур, подлежащих обработке, при условии соблюдения санитарных разрывов от селитебной зоны и ис​точников питьевого водоснабжения.
53. При заполнении емкостей необходимо находиться с на​ветренной стороны. 
Не допускается попадание препаратов на открытые участки тела.
54. Промывные воды, полученные после ополаскивания водой рабочего оборудования, используются для приготовления следующих партий рабочих растворов пестицидов (средств защиты растений) и (или) агрохимикатов и (или) минеральных удобрений.
ГЛАВА 5
ПРИМЕНЕНИЕ пестицидов (средств защиты растений) И АГРОХИМИКАТОВ АВИАЦИОННЫМ МЕТОДОМ

55. Использование авиации при проведении работ по за​щите сельскохозяйственных культур допускается только в случаях отсутствия возможности применения наземной тех​ники или необходимости проведения обработок в сжатые сроки на больших площадях, по результатам проведения в установленном законодательством порядке санитарно-гигиенической экспертизы.

56. При проведении работ по за​щите сельскохозяйственных культур преимущественно должны исполь​зоваться летательные аппараты, в том числе сверхлегкая авиация, с возможно низкой высотой полета, обеспечива​ющей целенаправленное поступление пестицидов (средств защиты растений) и агрохимикатов на обра​батываемые посевы и исключение загрязнения прилегаю​щей территории.
57. Распыление жидких пестицидов (средств защиты растений) и агрохимикатов с применением воз​душного судна, не имеющего системы принудитель​ной вентиляции, разрешается только при использовании герметизированной емкости (бака) для пестицидов (средств защиты растений) и агрохимикатов.

58. Перед проведением обработок лесных массивов не​обходимо заблаговременное (не менее чем за 10 дней до начала работ) оповещение населения о запрете выхода в леса и сбора дикорастущих ягод и грибов в сроки, установлен​ные Государственным реестром и рекомендациями по применению конкретных пестицидов (средств защиты растений) и агрохимикатов (на период их детоксикации).
59. Запрещается проведение авиационно-химических обра​боток над зонами отдыха населения, районами расположе​ния оздоровительных учреждений.

60. При авиаобработке пестицидами (средствами защиты растений) и агрохимикатами  должны соблюдаться следующие санитарные разрывы:
от населенных пунк​тов – 1 км; 

от рыбохозяйственных водоемов, источников хозяй​ственно-питьевого водоснабжения населения, скотных дво​ров, птицеферм, территории государственных заповедни​ков, природных (национальных) парков, заказников – 2 км; 

от мест постоянного размещения медоносных пасек – 5 км;

от мест выполнения других сельскохозяйственных ра​бот, а также от участков под посевами сельскохозяйствен​ных культур, идущих в пищу без тепловой обработки (лук на перо, петрушка, сельдерей, щавель, горох, укроп, томаты, огурцы, плодово-ягодные культуры и другое) – 2 км.
61. При невозможности соблюдения условий, указанных в пункте 60 настоящих Санитарных норм и правил, авиацион​ная обработка не допускается.
62. Обработки с использованием авиации проводятся при скорости ветра на рабочей высоте не более 3-4 м/сек.
63. Экипажи, вылетающие в район авиационно-химических работ (далее – АХР), должны быть снабжены СИЗ, а также ап​течкой первой медицинской помощи.
64. Аэродромы сельскохозяйственной авиации должны располагаться на расстоянии не менее 3 км от на​селенных пунктов со стороны предполагаемой концевой полосы безопасности и 1 км от населенных пунктов и водоисточников со стороны боковой полосы бе​зопасности.

65. Аэродромы сельскохозяйственной авиации обору​дуются дегазационными площадками для периодической очистки воздушных судов, сельскохозяйственного оборудования, тары и защитной одежды от пестицидов (средств защиты растений) и агрохими​катов. 
66. Рабочие растворы, зерновые отравленные приман​ки готовятся и загружаются в воздушное судно на специ​ально оборудованных загрузочных площадках, расположен​ных на сельскохозяйственных аэродромах.
67. При авиационном опрыскивании оборудование долж​но быть снабжено надежными отсечными устройствами. Запрещается эксплуатация неисправной техники и воздушных судов.
68. До начала авиационных работ командир воздушно​го судна обязан ознакомиться с картограммой полей, под​лежащих обработке, затем осмотреть каждый участок пу​тем личного объезда (или облета) и определить участки, подлежащие выбраковке, как не обеспечивающие безопас​ность полетов.
69. Предупредительные знаки выставляются не ближе 500 м от границ обрабатываемого участка и убираются толь​ко по истечении установленных карантинных сроков, вклю​чая возможные сроки выхода в обработанные лесные мас​сивы, сроки сбора дикорастущих грибов и ягод, сенокоше​ния и выпаса скота.
70. Командир воздушного судна должен возвратиться на аэродром, если при подлете к участку, подлежащему об​работке, на нем или в пределах санитарного разрыва (1000 м от границ обрабатываемого участка) обнаружены люди или домашние животные, и известить представителя организации, в которой планировались обработки.
71. Сточные воды, образующиеся в процессе мойки воз​душных судов и их оборудования, должны собираться в спе​циально оборудованные приемники и подвергаться обезв​реживанию.
В качестве метода обезвреживания может быть исполь​зована схема нейтрализации сточных вод при заполнении ям-приемников наполовину (объем вод проверяют по ста​ционарной мерной линейке, установленной в каждом при​емнике). 
При загрязнении сточных вод одним пестицидом (средством защиты растений) нейтрализация проводится средствами избирательного обезвреживания для конкретного химического вещества; если смывные воды загрязнены несколькими пестицидами (средствами защиты растений), нейтрализация проводится едким натром.
72. Сброс обезвреженных и очищенных сточных вод в системы водоотведения или поверхностные водоемы осуще​ствляется в соответствии с требованиями правовых актов.
ГЛАВА 6
ПРИМЕНЕНИЕ пестицидов (средств защиты растений), АГРОХИМИКАТОВ и минеральных удобрений В УСЛОВИЯХ ЗАЩИЩЕННОГО  ГРУНТА

73. Применение пестицидов (средств защиты растений), агрохимикатов и минеральных удобрений в условиях защищенного грунта регламентируется Государственным реестром, насто​ящими Санитарными нормами и правилами, а также рекомендациями по применению конкретных пестицидов (средств защиты растений), агрохимикатов и минеральных удобрений.
74. В теплицах разрешается применение пестицидов (средств защиты растений), агрохимикатов и минеральных удобрений только после проведения всех работ по уходу за растения​ми.
75. Фумигация теплиц и обработка пестицидами (средствами защиты растений) почвы проводятся с соблюдением предусмотренных мер безопас​ности, при обязательном отсутствии посторонних лиц, не имеющих отношения к обработкам. Фумигации должен подвергаться весь блок теплиц одновременно. Зап​рещается фумигация в период сбора урожая.
76. При шланговой и ранцевой обработке теплиц брига​дой из нескольких человек работники должны распола​гаться на расстоянии не менее 10 м друг от друга и обраба​тывать участок в одном направлении.
77. После обработки теплица должна закрываться бригадиром на замок. У входа устанавливает​ся знак «Осторожно: обработано пестицидами (средствами защиты растений)».
78. Запрещается вход в теплицы ранее регламентирован​ных сроков выхода на обработанные пестицидами (средствами защиты растений) площади, указанных в рекомендациях по применению. В случае производствен​ной необходимости, а также при возникновении аварийных ситуаций вход в помещение теплицы в течение первых су​ток допускается только с использованием соответствующих СИЗ (спецодежда, средства защиты органов дыхания и другое).
79. Работа в теплицах после проведения ликвидацион​ных и дезинфекционных мероприятий (с учетом установлен​ных сроков выхода) должна проводиться после тщательно​го сквозного проветривания, при полностью открытых фра​мугах. Спецодежда должна быть дополнена фартуками и на​рукавниками с пленочным покрытием, резиновыми перчат​ками с текстильной подкладкой и сапогами.
80. Категорически запрещается внесение нематоцидов в почву без использования соответствующего оборудования.
81. Не допускается сброс сточных и дренажных вод от теплиц в водоемы или систему водоотведения без предварительного обезвреживания.

82. Дренажные стоки и промывные воды, образующие​ся при уборке и обезвреживании помещений, транспорт​ных средств, тары, аппаратуры и спецодежды, собираются в бетонированный резервуар, обрабатываются хлорной из​вестью (500 г на 10 л стоков).
83. Почва, загрязненная сверх установ​ленных гигиенических нормативов, и остатки растений вывозятся специ​альным транспортом и подвергаются обезвреживанию в ус​тановленном порядке.

ГЛАВА  7
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКЕ СЕМЯН, условиях хранения, перевозки и высеве 

84. Централизованное протравливание семян и посадочного материала осуществ​ляется на специально оборудованных отделениях семенных заводов и пунктах, устройство и эксп​луатация которых должны соответствовать правовым актам. Процесс протравливания семян должен быть полностью механизирован.
85. Помещения для предпосевной обработки семян и посадочного материала, упаковки и хранения протравленных семян и посадочного материала (центры протравливания) оборудуются приточно-вытяжной вентиляцией и (или) мест​ными аспирационными устройствами на рабочих местах. 

86. Децентрализованное протравливание семян и посадочного материала осуще​ствляется в сельскохозяйственных организациях на открытом воздухе или в специ​альных помещениях (пункты протравливания) в соответ​ствии с требованиями настоящих Санитарных норм и правил и иных правовых актов. 

Запрещается протравливание семян и посадочного материала путем ручного перелопачивания и перемешивания.
87. Производства по обработке и протравливанию семян и посадочного материала (кукурузо-калибровочные, семенные заводы и другое) должны располагаться на расстоянии не менее 500 м от селитеб​ной зоны и источников питьевого водоснабжения.
88. Не допускается размещение производств (пунктов) по протравливанию семян и посадочного материала в 1 и 2 зонах округов санитарной охраны санаторно-курортных и оздоровительных организаций, на территории природоохранных заповед​ников, заказников, в зонах охраны источников водоснабже​ния, а также в санитарных зонах рыбохозяйственных водо​емов.
89. Площадку для протравливания семян и посадочного материала следует распо​лагать на участках с наиболее низким уровнем стояния грунтовых вод. Площадка должна иметь уклон для отвода ливне​вых вод, навес, твердое покрытие (асфальт, бетон). Не до​пускается сброс ливневых стоков в водные объекты без предварительного обезвреживания.
90. Территория изолированных пунктов протравливания должна быть озеленена и ограждена.
91. В помещениях для централизованного протравливания семян и посадочного материала необходи​мо предусмотреть покрытие стен и потолка материалом, устойчивым к влажной обработке, устройство цементи​рованных или выложенных плиткой полов, уклоны для сто​ка воды. Санитарно-техническое оборудование должно соответствовать Санитарным нормам и правилам, устанавливающим требования к эксплуатации производственных организаций.   
92. Выгрузка протравленных семян и посадочного материала должна производить​ся в плотно пригнанные к выгрузным устройствам мешки из прочных, непроницаемых для пестицидов (средств защиты растений) материалов. Мешки с семенами и посадочным материалом должны зашиваться механизированным способом. На мешках должна быть нанесена предупреждающая надпись – «Осторожно. Протравлено».
В случае отсутствия возможности упаковки семян и посадочного материала в спе​циальную тару на протравочных пунктах (площадках) сельскохозяйственных организаций протравленные семена и посадочный материал должны загружаться непос​редственно в загрузчики сеялок.
93. Не допускается пересыпка расфасованных протрав​ленных семян и посадочного материала в другую тару.
94. В помещениях, где установлено оборудование для протравливания и производится расфасовка семян и посадочного материала, не до​пускается производить другие работы.
95. Для хранения протравленных семян и посадочного материала должны предус​матриваться специальные помещения. Помещения после хранения протравленных семян и посадочного материала необходимо убирать с применением обезвреживающих средств.  
96. При хранении, погрузке (выгрузке), транспортиров​ке и севе протравленных семян и посадочного материала необходимо соблюдать та​кие же меры предосторожности, как и при работе с пестицидами (средствами защиты растений).
97. Отпуск протравленных семян и посадочного материала производится по пись​менному разрешению руководителя органи​зации с точным указанием их количества. Неиспользован​ные для сева семена и посадочный материал возвращаются на склад по акту или передаются другим организациям только для сева. Остаток протравленных семян и посадочного материала хранится в изолированном помеще​нии до будущего года с соблюдением правил безопаснос​ти, установленных для пестицидов (средств защиты растений). 
98. Протравленные семена и посадочный материал должны храниться в мешках из плотной ткани (бумажных или полиэтиленовых) либо в силосных емкостях, имеющих устройства для подачи семян в автопогрузчики сеялок. Не допускается хранение протрав​ленных семян и посадочного материала насыпью на полу и площадках.
99. Не допускается хранение протравленных семян и посадочного материала со​вместно с продовольственным, фуражным зерном и другим. Учет протравленных семян и посадочного материала производится кладовщиком, отвеча​ющим за его сохранность и обеспечение безопасности.
100. Не допускается смешивать протравленные семена и посадочный материал с непротравленными, сдавать их на хлебопекарные пункты, использовать для пищевых целей, а также на корм скоту и птице.
101. Не допускается протравленные семена и посадочный материал подвергать дополнительным обработкам (очистке, сортировке, калиб​ровке и другим приемам).
102. Перевозить протравленные семена и посадочный материал к месту сева раз​решается только в мешках из плотной ткани или автопог​рузчиками сеялок. Не разрешается перевозить протравленные семена и посадочный материал насыпью на открытой машине. 

Перевозка протравленных семян и посадочного материала совместно с пищевыми продуктами, строительным материалом, людьми запрещается.  
103. Для сева протравленных семян и посадочного материала следует пользовать​ся только исправленными сеялками. Крышка семенного ящика должна быть плотно закрыта. Выравнивание уровня семян и посадочного материала в сеялке следует выполнять деревянными лопатами.

104. При хранении, погрузке (выгрузке), транспортировке и севе протравленных семян и посадочного материала необходимо соблюдать такие же меры предосторожности, как и при работе с пестицидами (средствами защиты растений) и агрохимикатами, которые были использованы при протравливании семян и посадочного материала.

105. Все перемещения протравленных семян и посадочного материала фиксируются в журнале учета. 
ГЛАВА 8
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ И ПРИМЕНЕНИИ ОТРАВЛЕННЫХ ПРИМАНОК

106. Применение отравленных приманок регламентирует​ся Государственным реестром, а также рекомендациями по применению конк​ретных пестицидов (средств защиты растений).
107. Отравленные приманки готовятся в специально выде​ленном помещении, оборудованном вытяжным шкафом, с цементным или покрытом керамической плиткой полом или на специальных площадках.
108. В пунктах (площадках) приготовления приманок дол​жны быть оборудованы помещение (навес, палатка) для хра​нений СИЗ, душевая или умывальник, места отдыха, приема пищи и воды, аптечка первой медицинской помощи.
Место отдыха и приема пищи отводится с наветренной стороны. Питьевая вода дос​тавляется в бачках с краном и крышкой, закрытой на замок.
109. Работы по приготовлению и применению приманок должны быть максимально механизированы с применени​ем специальных смесителей.
110. Неиспользованная приманка сдается под расписку на основной склад пестицидов (средств защиты растений) на хранение. Случайно рассы​панная приманка (при изготовлении или транспортировке) или ее остатки, не пригодные к дальнейшему употреблению, подлежит утилизации согласно рекомендациям по применению приманки.
111. Не допускается применять родентициды в приманках: 

на территории заповедников и вокруг них в пределах установленных охранных зон;
в период весеннего перелета птиц и на путях их массово​го перелета.
112. После окончания работ площадка для приготовле​ния приманки с твердым покрытием тщательно очищается от просыпавшейся приман​ки и моется 2% раствором кальцинирован​ной соды или 5% раствором гашеной извести, а затем водой.

ГЛАВА 9
ПРИМЕНЕНИЕ ПЕСТИЦИДОВ (средств защиты растений), агрохимикатов и минеральных удобрений В ЖИВОТНОВОДСТВЕ И ПТИЦЕВОДСТВЕ 
113. Применение пестицидов (средств защиты растений), агрохимикатов и минеральных удобрений в животноводческом и птицеводческом производствах должно соответствовать настоящим Санитарным нормам и правилам, Санитарным нормам и правилам, устанавливающим требования к гигиене труда в организациях промышленного птицеводства,  животноводческих организациях, и других правовых актов.

114. Обработка пестицидами (средствами защиты растений)  сельскохозяйственных жи​вотных и птиц осуществляется на открытых площадках или в специально выстроенных (приспособленных) закрытых помещениях, соответствующих требованиям правовых актов, под контролем ветеринарных специалистов.
115. Обработка помещений для содержания животных разрешается в отсутствие животных; обработка птичников − после сбора яиц. Кормушки и поилки должны быть укрыты, доильный инвентарь и мо​лочная посуда − удалены в специальные  чистые герметизи​рованные помещения.
116. Размещать животных и птиц в обработанные поме​щения необходимо соблюдая установленные сроки ввода после тщательного проветривания помещений в течение 2-3 часов и мытья полов с применением обезвреживающих средств. 

117. Агрегаты (купонные ванны, душевые камеры), пло​щадки для обработки животных и дру​гое оборудование следует размещать с подветренной сто​роны на расстоянии не менее 500 м от населенных пунктов и пастбищных угодий, 200 м от мест содержания скота и не менее 2 км − от источников питьевого водоснабжения и рыбохозяйственных водоемов, на ровных участках с низким уровнем стояния грунтовых вод.

118. Помещения для обработки животных обо​рудуются локальной системой водоотведения и очистки сточ​ных вод, а также системой принудительной вен​тиляции. Полы из водонепроницаемых материалов должны иметь уклон в сторону трапов. 
119. Площадки для обработки животных и птиц должны иметь твердое покрытие и угол уклона до 6° в сторону бетониро​ванного резервуара для сбора отработанных жидкостей.
120. Лица, ответственные за проведение работ, обязаны регистрировать каждую обработку животных, птиц или по​мещений для их содержания в пронумерованных журналах с указанием наименования и нормы расхода пестицидов (средства защиты растений) и агрохимикатов, даты проведения обработки.
ГЛАВА 10
ПРИМЕНЕНИЕ ПЕСТИЦИДОВ (средств защиты растений)  И АГРОХИМИКАТОВ В ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

121. Применение пестицидов (средств защиты растений) и агрохимикатов в лесном хозяйстве допускается только в соответствии с регламен​тами, приведенными в Государственном реестре.
Применение пестицидов (средств защиты растений) в водоохранных зонах, на территории государственных заповедников, национальных парков, заказников, памятников при​роды допускается только в случае крайней необходимости при опасности массового распространения вредителей.

122. Организация, не менее чем за 10 дней до начала при​менения пестицидов (средств защиты растений) и агрохимикатов, обязана широко информировать через средства массовой информации население и организации, в том чис​ле и оздоровительные, о предстоящей обработке лесов с указанием сроков проведения работ, конкретных лесни​честв и основных профилактических мероприятий. На рас​стоянии не менее чем 300 м от границы участков, подлежа​щих обработке, на всех дорогах и просеках лесхозом (лес​промхозом) устанавливаются щиты размером 1 х 1,5 м с предупредительными надписями: «Осторожно! Применены пестициды (средства защиты растений) и (или) агрохимикаты!»; «Запрещается пребывание людей до... (дата), сбор грибов и ягод до... (дата)» и другое.
123. На площадях, обработанных пестицидами (средствами защиты растений) и агрохимикатами организации, ответственные за проведение работ, должны обеспечить силами лесной охраны контроль за выполнением сроков безопасного проведения лесохозяйственных работ, отдыха населения, сбора ягод и грибов, выпаса скота, сенокошения в соответствии с регламента​ми, указанными в Государственном реестре.
ГЛАВА 11
ПРИМЕНЕНИЕ ПЕСТИЦИДОВ (средств защиты растений), АГРОХИМИКАТОВ и минеральных удобрений на территории НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

124. Применение пестицидов (средств защиты растений) и агрохимикатов в городах и других населенных пунктах допускается в строгом соответствии с Государственным реестром.
125. В городских парках, скверах, бульварах, на улицах и проспектах, в том числе на трамвайных путях и путепрово​дах, обработка проводится с минимальной нормой расхо​да пестицидов (средств защиты растений) при условии соблюдения санитарных разры​вов до жилых домов не менее 50 м.
126. Не допускается применение любых пестицидов (средств защиты растений) на территории детских, спортивных учреждений, организаций здравоохранения, учреждений образования, организаций общественного питания и торговли пи​щевыми продуктами, в пределах водоохранных зон рек, озер и водохранилищ, зон первого, второго и третьего поясов сани​тарной охраны источников водоснабжения, в непосред​ственной близости от воздухозаборных устройств.

При опасности массового распространения вредителей в случае крайней необходимости разрешается применение пестицидов (средств защиты растений). 
127. Городские зеленые насаждения обрабатываются пестицидами (средствами защиты растений) только при помощи наземного штангового оборудования.
Обработка насаждений пестицидами (средствами защиты растений) проводится в ранние утренние или вечерние часы (с 22 до 7 часов утра), в без​ветренную погоду, при наиболее низкой температуре воздуха, малой инсоляции и минимальных воздушных потоках. Предпочтение следует отдавать очаговым обработкам растений. В один прием не рекомендуется обрабатывать участки площадью более 5 га.
128. Перед проведением обработок зеленых насаждений городов и других населенных пунктов ответственные за проведения работ обязаны не менее чем за 5 дней оповещать жителей о предстоящих обработках. На границах обработанного уча​стка (у входа и выхода) устанавливаются предупредитель​ные знаки безопасности, которые убираются только после окончания установленных сроков ожидания (периода, пос​ле которого возможно пребывание людей в зоне ранее про​веденной обработки). До окончания этих сроков запреща​ется пребывание людей и домашних животных на обрабо​танных площадях или вводятся те или иные ограничения, исходя из мер безопасности.
129. При обработке скверов и парков не​обходимо обеспечить защиту от  загрязнения детских пло​щадок, пищевых продуктов (в торговых точках − киосках, па​вильонах, ресторанах). Завоз пищевых продуктов и работа торгового объекта могут быть возобновлены после его влажной уборки.
ГЛАВА 12
ПРИМЕНЕНИЕ ПЕСТИЦИДОВ (средств защиты растений) И АГРОХИМИКАТОВ НА ЗЕМЛЯХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА И НЕСЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
130. Применение пестицидов (средств защиты растений) и агрохимикатов в районе прохождения железнодорожных магистралей разрешается только наземным методом.
На землях несельскохозяйственного использования (ли​нии электропередач, автодорог, газопроводов и другое) допус​кается проведение АХР с соблю​дением требований, установленных в главе 6 настоящих Санитарных норм и правил.
Не допускается проведение обработок в случаях невоз​можности обеспечения установленных санитарных разры​вов от мест размещения оздоровительных учреждений, дач​ных поселков и другое.
131. Обработка железнодорожных путей осуществляет​ся с помощью специальных путевых штанговых опрыскива​телей, а также навесного опрыскивающего оборудования на дрезинах, тяговых модулях и платформах. Скорость пе​ремещения не должна превышать 40 км/час. 

132. Рабочие жидкости пестицидов (средств защиты растений) и агрохимикатов до​пускается готовить в резервуарах опрыскивателей. Пло​щадки заправочных пунктов линейных предприятий путево​го хозяйства удаляются на расстояние не менее 50 м от жилых домов, источников водоснабжения и рыбохозяйственных водоемов.
133. Промывка опрыскивателей на железнодорожном ходу производится в движении на необработанных участ​ках пути.
134. Опрыскивание железнодорожных путей, техничес​кой полосы отвода и лесокультурной площади не допуска​ется при скорости ветра более 4 м/сек.
135. Обработка путей прекращается за 50 м до мостов и возобновляется через 50 м после переез​да водоема.
136. На период обработки и после ее окончания (на пе​риод сроков ожидания, указанных в рекомендациях по применению пестицидов (средств защиты растений) и агрохимикатов) в полосе отвода дорог и на обработанных полях запрещается выпас скота и заготовка сена, а в защитных лесонасаждениях − сбор ягод и грибов.
ГЛАВА 13
ФУМИГАЦИЯ  ПОМЕЩЕНИЙ И ПОЧВЫ, ВЛАЖНАЯ ДЕЗИНСЕКЦИЯ

137. Работы по фумигации и влажной дезинсекции дол​жны проводиться преимущественно в стационарных поме​щениях.
138. С момента начала фумигации до оконча​ния дегазации должна быть обеспечена круглосуточная ох​рана объекта. Лица, охраняющие объект, должны иметь про​тивогазы и пройти инструктаж по технике безопасности.
139. Запрещается проводить фумигацию объектов, расположенных на расстоянии менее 200 м от жилых и производственных помещений с постоянным пре​быванием людей и 100 м − от железнодорожных и ав​томобильных магистралей.
140. Запрещается фумигация объектов при температуре воздуха (наружного и внутри помещений) соответственно ниже +10°С и выше +25°С при скорости движения воз​духа более 3 м/сек.
141. Фумигация проводится только специально обученны​ми бригадами в составе не менее 3 человек, обеспеченными СИЗ.
142. На территории, где проводится фумигация, запреща​ется пользоваться открытым огнем. При выполнении работ по фумигации и дегазации запрещается принимать пищу, ку​рить. На границе зоны фумигации вывешиваются предупреж​дающие знаки с надписью «Осторожно. Фумигация».
143. Дегазация помещения проводится в установленные рекомендациями по применения фумигантов сроки путем активного проветривания с применением приточно-вытяжной вентиляции или пассивного проветривания через окна и двери.
144. При использовании для фумигации пестицидов (средств защиты растений), пары которых тяжелее воздуха, после завершения работ не​обходимо обеспечить активное проветривание подвальных помещений.
145. Мероприятия по дегазации должны включать по​вышение температуры в помещении на 2-3°С выше исходной на период фумигации (для чего закрываются окна и двери на 12-16 часов) с последующим проветриванием до исчез​новения запаха фумиганта.
146. Окончание дегазации устанавливается руководи​телем работ с оформлением письменного разрешения на право пользования помещением.
147. При обработке помещений аэрозолями (пустые склады, зернохранилища, скотные дворы, фермы) их необ​ходимо герметизировать и проводить механическую зачис​тку; кормушки, поилки на фермах и скотных дворах или дру​гое стационарное оборудование необходимо плотно закры​вать пленкой во избежание оседания на них аэрозолей.
ГЛАВА 14
ПРИМЕНЕНИЕ ПЕСТИЦИДОВ (средств защиты растений) И АГРОХИМИКАТОВ В УСЛОВИЯХ  ЛИЧНЫХ  ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ  

148. Применение пестицидов (средств защиты растений) и агрохимикатов в услови​ях личных подсобных хозяйств (далее − ЛПХ) и садоводческих товари​ществ должно осуществляться в соответствии с настоящими Санитарными нормами и прави​лами, Государственным реестром и рекомендациями по применения конкретных пестицидов (средств защиты растений) и агрохимикатов. Применение пестицидов (средств защиты растений) и агрохимикатов, не включенных в Государственный реестр, для этих целей не допускается.
149. Пестициды (средства защиты растений) и агрохимикаты, предназначенные для применения в комнатном цветоводстве и в условиях ЛПХ, в упаковке, не позволяющей производить точное отмеривание, должны иметь упаковку, не превышающую норму расхода соответственно на одну обработку или на обработку 0,1 га. Требование по количеству не распространяются на пестициды (средства защиты растений) и агрохимикаты в упаковке с мерными приспособлениями (мерный стаканчик, расходная шкала) и в заводской упаковке, пригодной к многократной герметизации препарата.

150. Работа с пестицидами (средствами защиты растений) и агрохимикатами должна проводиться в ран​ние утренние (до 10 часов) и вечерние (после 18 часов) часы, в безветренную погоду, с использованием СИЗ кожных покровов и органов дыхания, ука​занных в рекомендациях по применению.
Продолжительность работы с пестицидами (средствами защиты растений) и агрохимикатами не должна превышать 1 час.
151. После завершения работ по применению пестицидов (средств защиты растений) и агрохимикатов рабочая одежда подлежит стирке с предварительным замачиванием в растворе хозяйственно​го мыла; обувь орошается моющим (мыльным) раствором и затем промывается чистой водой.
152. Для внесения растворов пестицидов (средств защиты растений) и агрохимикатов могут приме​няться только опрыскиватели ранцевого типа, имеющие штангу не короче 1,2 м и обеспечивающие оптимальное дав​ление в системе распыления.
153. Для приготовления рабочих растворов пестицидов (средств защиты растений) и агрохимикатов нельзя использовать посуду (емкости) для пищевых продуктов и питьевой воды. 
При хранении пестицидов (средств защиты растений), агрохимикатов и их рабочих растворов должны соблюдаться меры безопасности, исклю​чающие контакт с пищевыми продуктами, питьевой водой, а так​же возможность доступа к ним детей и домашних животных.
Объем приготовляемых рабочих растворов должен соот​ветствовать предполагаемому объему работ с целью исклю​чения возможных остатков неиспользованных растворов.
154. Во время обработок нельзя принимать пищу, пить, курить. После окончания работ и снятия рабочей одежды не​обходимо вымыть лицо и руки с мылом, прополоскать рот, по возможности − принять душ.
155. Запрещается фумигация подвальных помещений, расположенных в жилых зданиях. При проведении фумигации изолированных (отдельно стоящих) погребов и подвалов проводится их герметизация, а люди оповещаются о времени обработок.

ГЛАВА 15
Требования безопасности при обезвреживании транспортных средств, ОБОРУДОВАНИЯ, тары, помещений и спецодежды
156. Машины, оборудование, тара и транспортные средства, загрязненные пестицидами (средствами защиты растений),  агрохимикатами и минеральными удобрениями, подлежат обезвреживанию в соответствии с требованиями, указанными в рекомендациях по применению на конкретные пестициды (средства защиты растений), агрохимикаты и минеральные удобрения. 

Все мероприятия по обезвреживанию необходимо проводить с использованием СИЗ на открытом воздухе на специально оборудованных площадках, эстакадах или в специальных хорошо проветриваемых помещениях на территории пункта химизации, склада.

Запрещается проводить эти работы на берегах прудов, озер, рек.


157. Машины и оборудование (опрыскиватели, передвижные и стационарные агрегаты для приготовления и заправки рабочих жидкостей, автотранспорт и контейнеры для перевозки) обезвреживаются в следующих случаях:

перед началом работы с другими пестицидами (средствами защиты растений);

перед ремонтом;

перед заменой рабочих деталей;

перед проведением планового технического обслуживания;

при аварийном загрязнении;

при переоборудовании автомобилей, используемых ранее для перевозки пестицидов (средств защиты растений), агрохимикатов и минеральных удобрений, для транспортных и других целей;

перед консервацией;

после окончания работ.

158. Специальная площадка должна располагаться в пункте химизации или в пункте приготовления рабочих растворов, иметь  бетонное покрытие, сток и емкость для накопления смывных вод, емкость для приготовления и насос для подачи моющего раствора.

159. Транспорт для перевозки, а также оборудование для применения пестицидов (средств защиты растений), агрохимикатов и минеральных удобрений должны обезвреживаться не реже 2 раз в месяц путем нанесения обезвреживающих средств, указанных в рекомендациях по применению конкретных пестицидов (средств защиты растений), агрохимикатов и минеральных удобрений, либо путем нанесения обезвреживающих средств (средство ДИАС − 10%, хлорной известью − 25% и другими средствами, предназначенными и разрешенными для этих целей.

160. Технология обезвреживания должна предусматривать предварительную очистку поверхностей от загрязнения, съем всех  шлангов и распылителей, затем орошение поверхностей оборудования, машин и емкостей моющим раствором на 40-50 минут. Шланги и распылители на 30 минут помещаются в емкость с моющим раствором. По истечении указанного времени обезвреживающее вещество смывается проточной водой.

161. Бумажная или деревянная тара из-под пестицидов (средств защиты растений), агрохимикатов и минеральных удобрений  уничтожается путем сжигания на специальных установках или объектах, предназначенных для этих целей с соблюдением законодательства в сфере охраны окружающей среды. Металлическая тара и специальная тара из полимерных материалов после обезвреживания, плотно закрытая, подлежит возврату изготовителям препаратов или передаются на переплавку, в качестве вторичного сырья.

162. Обезвреживание небольших партий тары, необходимой для технических нужд хозяйств или складов, в первую оче​редь для перезатаривания в случаях повреждения храня​щейся тары с пестицидами (средствами защиты растений), агрохимикатами и минеральными удобрениями, можно провести дегазирующи​ми средствами. Запрещается использование оборотной тары для хранения воды, пищевых продуктов, фуража и других бытовых нужд.

163. Обезвреживание тары (металлические бочки, кани​стры, барабаны), загрязненной хлор-, фосфорорганическими, динитрофенольными и другими пестицидами (средствами защиты растений), произво​дится 5% раствором каустической соды (500 г каустической соды  на 10 л воды). Тара заполняется этим раствором и оставляется на 6-12 часов, затем многократно промывается водой. При отсутствии соды обезвреживание можно провести золой. Для этого в тару насыпается древесная зола и наливается та​кое количество воды, чтобы образовалась жидкая кашица, хорошо взбалтывается (до полного удаления пестицидов (средств защиты растений) и агрохимикатов со стенок тары) и оставляется на 12-24 часа. Затем содержимое сливается в специальную сливную яму, а тара многократно промывается водой, которая также сливается в яму. Мешки пе​ред стиркой трижды замачиваются на 4-5 часов в растворе кальцинированной соды (200 г соды на 10 л воды), затем отжимаются и кипятятся в мыльно-содовом растворе в течение 30 минут. Яма для сбора промывных вод и использованных моющих средств должна быть цементирована и иметь гер​метичную крышку.
164. Тара из-под карбаматных пестицидов (средств защиты растений) обезврежи​вается  1% раствором перманганата калия, подкислен​ного соляной кислотой, или кашицей хлорной извести.
165. Мытье загрязненных полов и уборка помещений производятся с использованием разрешенных для этих целей моющих средств и средств дезинфекции, включая 0,5% растворы кальцинированной соды и хлорной извести.

166. Стирка спецодежды производится в централизованном порядке в  прачечных, имеющих соответствующие условия для стирки и сушки спецодежды и обезвреживания сточных вод.

Загрязненную спецодежду в прачечную необходимо доставлять в закрытых ящиках.

167. Резиновая спецодежда (обувь, рукавицы, фартуки) и одежда с пленочным покрытием обрабатывается 3-5% раствором кальцинированной соды или  кашицей хлорной извести с последующим промыванием проточной водой.

168. Промывные воды после обезвреживания транспорта, сельскохозяйственных машин и оборудования, тары и спецодежды дополнительно обрабатываются хлорной известью (из расчета 0,5 кг на 10 л промывных сточных вод при времени контакта в течение суток). Места их сброса определяются собственниками в установленном законодательством Республики Беларусь порядке.

ГЛАВА 16
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВЫПУСКА КАЧЕСТВЕННОЙ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ

169. Контроль за содержанием в почве остаточных количеств пестицидов (средств защиты растений), агрохимикатов и минеральных удобрений осу​ществляется землепользователями согласно требованиям  правовых актов.
170. Объектом контроля является почва сельско​хозяйственных угодий, грунты теплиц, а также участков водоохранных зон поверхностных водоемов, поверхностных и подземных источников хозяйственно-питьевого водо​снабжения, в местах массового отдыха населения, терри​тории складов хранения пестицидов (средств защиты растений), агрохимикатов и минеральных удобрений, сельхозаэродромов. 
171. Применение пестицидов (средств защиты растений), агрохимикатов и минеральных удобрений для любого вида обра​боток допускается при условии выполнения требований к организации и соблюдению соответствующего режима водоохранных зон (полос) для поверхностных водоемов и зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого во​доснабжения, предусмотренных правовыми актами.

Запрещается примене​ние стойких и активно мигрирующих в почву пестицидов (средств защиты растений) и агрохимикатов на площадях, с недостаточно защищенными (водонепроница​емым покрытием) подземными водоисточниками.
172. Не допускается размещение складов для хране​ния пестицидов (средств защиты растений), агрохимикатов и минеральных удобрений, устройство площадок для протравливания семян, приготовления отравленных прима​нок, рабочих растворов и заправки ими машин и оборудования, размещение дезакаризационных агрегатов, площадок для обработки животных, обезвреживания техники и тары из-под пестицидов (средств защиты растений), агрохимикатов и минеральных удобрений, взлетно-посадочных площадок, на поступающие в сплав лесоматериалы в сани​тарной зоне рыбохозяйственных водоемов (не менее 2 км от берегов) и на расстоянии менее 300 м от поверхностных водоемов, не имеющих рыбохозяйственного значения.
173. Не допускается применение пестицидов (средств защиты растений) и агрохимикатов в первом поясе зоны строгого режима источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения и  в зонах питания 2  пояса зоны санитарной охраны подземных центра​лизованных водоисточников.
174. При применении пестицидов (средств защиты растений), агрохимикатов и минеральных удобрений все источники нецентрализованного водоснабжения (колодцы, скважины и другое) должны быть надежно укрыты.
175. Не допускается сброс в водоемы не обезврежен​ных дренажных вод теплиц и сточных вод, образующихся при мытье тары, машин, оборудования, транспортных средств и спецодежды, используемых при работе с пестицидами (средствами защиты растений), агрохимикатами и минеральными удобрениями.
176. Остаточные количества пестицидов (средств защиты растений), агрохимикатов и минеральных удобрений в сельскохо​зяйственной продукции и продуктах ее переработки долж​ны контролироваться производителями.
Ответственность за организацию контроля остаточных количеств пестицидов (средств защиты растений), агрохимикатов, минеральных удобрений и соответствие продукции правовым актам несут руководите​ли организаций − производителей сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки.
Запрещается использование для производства пищевых продуктов продовольственного сырья с повышенным со​держанием остаточных количеств пестицидов и токсичных элементов в тех случаях, когда в конечном продукте содер​жание токсичных веществ не может быть уменьшено до допусти​мых концентраций путем промышленной кулинарной и тех​нологической обработки.
ГЛАВА 17
Условия перевозки пестицидов (средств защиты растений), АГРОХИМИКАТОВ и минеральных удобрений 
177. Перевозка пестицидов (средств защиты растений), агрохимикатов и минеральных удобрений осу​ществляется только в специально оборудованных транспор​тных средствах и в соответствии с требованиями правил пе​ревозки опасных грузов, действующих на различных видах транспорта.
178. При перевозке пестицидов (средств защиты растений), агрохимикатов и минеральных удобрений должна быть исключена возможность их негативного воздей​ствия на здоровье людей и окружающую среду.
179. Использование специализированного транспорта не по назначению не допускается.
180. Запрещается пребыва​ние на транспортных средствах посторонних лиц во время перевозки. 
181. Погрузочно-разгрузочные работы должны быть максимально ме​ханизированы.
182. Транспортные средства после завершения работ под​вергаются влажной уборке и обезвреживанию в соответствии с требованиями правовых актов. 

ГЛАВА 18
Требования безопасности при обезвреживании,

утилизации и уничтожении  пестицидов (средств защиты растений) и АГРОХИМИКАТОВ 

183. Обезвреживанию, утилизации и уничтожению (далее –  обезвреживание) подлежат пестициды (средства защиты растений) и агрохимикаты, непригодные к дальнейшему применению по назначению (далее – непригодные) в соответствии с Правилами обращения с непригодными пестицидами, утвержденными постановлением Министерства природных ресурсов и  охраны  окружающей  среды  Республики Беларусь и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 3 февраля 2005  г. № 5/6 «Об утверждении правил обращения с непригодными пестицидами». 
К непригодным относятся пестициды (средства защиты растений) и агрохимиаты, запрещенные к применению в связи с выявленным негативным воздействием на здоровье людей, животных и (или) растений, с измененными физико-химическими и потребительскими свойствами, хранящиеся в смеси с другими материалами и (или) веществами.

184.  Методы и технологии обезвреживания непригодных пестицидов (средств защиты растений) и агрохимикатов, а также тары из-под них разрабатываются изготовителями (разработчиками) пестицидов (средств защиты растений), агрохимикатов и включаются в нормативную и (или) техническую документацию, в паспорта безопасности, а также в тарную этикетку и рекомендации по применению на конкретные пестициды (средства защиты растений) и агрохимикаты. 

185. Процессы  обезвреживания  пестицидов (средств защиты растений), агрохимикатов и тары из-под них, продукты их деградации не должны оказывать вредного воздействия на окружающую среду.

186. Все работы, связанные с загрузкой, перевозкой и выгрузкой непригодных пестицидов (средств защиты растений) и агрохимикатов, должны быть механизированы. При перевозке непригодных пестицидов (средств защиты растений), агрохимикатов и тары из-под них не допускается присутствия посторонних лиц, кроме водителя и сопровождающего груз персонала.

187. Утилизация пестицидов (средств защиты растений) и агрохимикатов  путем  их  промышленной переработки осуществляется в соответствии с технологиями, указанными в технической документации. 
ГЛАВА 19
Требования к организации технологического процесса при производСтве пестицидов (средств защиты растений), АГРОХИМИКАТОВ и минеральных удобрений 

188. Организация технологического процесса по производству пестицидов (средств защиты растений), агрохимикатов и минеральных удобрений проводится в соответствии с Санитарными правилами, устанавливающими требования к технологическим процессам и производственному оборудованию.   



Журнал учета применения пестицидов (средств защиты растений)
 на посевах, в садах, теплицах, при протравливании семян и другое 
	№ п/п
	

	Куль​тура, сорт
	

	№ поля или название урочища
	

	Площадь факти​чески обрабо​танная (га)
	

	Фаза разви​тия куль​туры
	

	Наимен​ование пестицида (средства защиты растений) 
	

	Способ приме​нения и марка машины
	

	Дата применения
	

	Норма расхода 
	

	Общее количество примененных  пестицидов (средств защиты растений) 
	

	Дата снятия урожая
	

	Роспись лиц, ответственных за выполнение работы 
	


УТВЕРЖДЕНО


Постановление 


Министерства здравоохранения 


Республики Беларусь 


27 сентября 2012  №  149             
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Приложение 1 


к Санитарным нормам и  правилам 
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                               Форма 
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